深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	[bookmark: _GoBack]项目名称
	经络导平
治疗仪
	预算单价（元）
	9900

	预算数量
	3
	单位
	台

	预算总价
（元）
	29700
	产地
	国产

	技术参数

	▲1
	电压：≥0-2000V；

	2
	频率：≥2.5-60Hz（2.5、10、60三档位可调）；

	3
	脉宽：≥0.4-1.6ms  （0.4 ms  0.8 ms  1.6 ms三档固定）；

	4
	自增功能：每24秒自动增加强度一级；

	▲5
	治疗部位：头面、肢体、躯干；

	6
	输出通道：≥5组10个独立通道；

	7
	治疗模式:模拟针灸；

	8
	浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期；

	9
	治疗时间：≥5-60min，最大误差±1min；

	10
	极性：正极性、负极性；

	11
	微电脑自动化控制，数码显示；

	▲12
	工作电压：220V±10%  50Hz±1H；

	▲13
	最大功耗：<40VA；

	14
	输出波形：脉冲方波；

	15
	设备为台式机；

	▲16
	电极：标配 粘性电极；

	17
	尺寸：≤27*22*10cm；

	18
	重量：≤3.7kg；

	19
	配置清单：
1、 主机1台
2、 电源线1根
3、 输出线8根
4、 保险丝1A和1.5A各1个
5、 使用说明书1本

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	1
	理疗电极片
	片
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