附件1：
潜在供应商调查问卷
一、基本情况
	公司名称
	

	成立时间（或从业年限）
	

	联系人
	
	手机
	

	电话
	
	邮箱
	

	公司网址
	

	总部地址
	

	生产厂家（是/否）
	
	代理商（是/否）
	

	注册资金
	

	公司性质
	国有企业         私营企业
股份制企业       其他：        

	所投产品制造商是否属于中小企业
	是         否

	是否有意向参与本项目投标
	是         否




二、公司已获得的行业资质、资信证书及荣誉
（一）请提供企业营业执照扫描件


（二）请提供贵司已获得的行业资质、资信、认证证书列表
	证书名称
	颁发机构
	获得时间
	有效期限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）

（三）请提供企业行业资质、资信、认证证书扫描件：





三、公司质控、检测、测量设备配备情况
（一）请提供贵公司或所投产品制造商用于生产本项目货物所需的主要设备配备情况（自有或租赁均可）：
	序号
	设备名称
	数量（台/套）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（若行数不够，请自行添加）

四、公司同类项目业绩情况
（一）请提供贵司自2022年1月至今所完成的或正在实施的医院家具采购项目：
	项目名称
	业主单位名称
	服务内容
	合同签订时间（或中标时间）
	项目是否已完成
	用户满意度评价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）
（二）请提供以上业绩合同复印件或中标通知书扫描件：


五、贵公司可为本项目配备的技术保障成员：
	序号
	岗位名称（如产品技术负责、产品外观设计人员、产品工艺结构设计等）
	人数（人）
	学历
	专业
	职称
	职称对应专业
	相关培训证书名称
	同类项目经验

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）

六、商务响应情况及建议（格式可自行扩展）
	商务条款
	商务条款建议（如无相关建议请以“/”表示）

	保修期免费
	货物免费保修期     年

	交货周期
	投标供应商在签订合同之日起    天内交货

	其他
	





七、请根据实际情况填写贵公司对本项目招标参数的响应情况
招标参数列表
	序号
	货物名称
	规格
	招标参数
	是否能完全响应（若有修改意见，请在此列填写）
	货物示例图片
	贵公司建议单价（元）

	1
	办公卡位1
	标准规格：1600*1600*750mm
	一、桌面+柜体
1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
5、副柜：副柜需预配置三抽柜主机柜；
6、其他配置：可根据科室需求配置多功能电源集成插座，可根据采购人需求预留折叠床柜位置；
二、屏风
1、屏风整体厚度≥40mm厚屏风；
2、边框：采用铝合金窄边框，边框倒角设计，整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。
3、屏风结构：屏风上段采用玻璃，可根据采购人需求做清波或磨砂玻璃。中段采用E0级实木多层板厚度≥9mm。下段采用E0级实木多层板厚度≥9mm。
三、钢制脚架
1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑；
3、五金件：喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
4、脚垫：配置塑料调节脚。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	2
	办公卡位2
	标准规格：1600*1500*670-1320mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
5、副柜：副柜需预配置三抽柜、主机柜；
6、脚架：钢制脚架，采用≥1.0mm厚电解钢板，带有升降功能：（1）负载：≥1200N（120KG）、（2）速度：≥35mm/s、（3）升降高度：670-1320mm、（4）立柱类型：≥3节立柱、（5）外管尺寸：≥80*50mm、（6）噪音：＜48dB、（7）防碰撞：陀螺仪检测，可调节灵敏度；
7、其他配置：可根据科室需求配置多功能电源集成插座；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	3
	办公桌1
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
5、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
6、配件：可根据采购人需求配置三抽柜或固定柜，可根据采购人需求配置塑料键盘架或木制键盘架。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	4
	办公桌2
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm；
5、配件：可根据采购人需求配置三抽柜或固定柜，可根据采购人需求配置木制抽屉。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	5
	会议桌1
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
5、配置：配置铝合金线盒，方便各类电子器材线路整理+四周带收纳功能。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	6
	会议桌2
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，其他位置采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配置：配置铝合金线盒，方便各类电子器材线路整理+四周带收纳功能。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	7
	会议桌3
	定制
	1、基材：采用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；。台面板厚度≥25mm，其他位置采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用≥0.6mm木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀。
3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干。
4、配置：配置铝合金线盒，方便各类电子器材线路整理+四周带收纳功能。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	8
	圆形会议桌
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	9
	多功能会议桌
	1200*500*750mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
5、配置：可折叠，带脚轮，脚轮配置刹车功能。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	10
	主任办公桌
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
5、副柜：副柜需预配置三抽柜、主机柜；
6、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	11
	床尾桌
	定制
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、脚架：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑；
5、配件：可根据采购人需求配置三抽柜或固定柜，可根据采购人需求配置木制抽屉。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	12
	治疗台（输液打针室）
	定制：
W*D600~640*H850/2000
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、五金件：不锈钢门铰、导轨、拉手喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、台面：采用≥10mm厚人造石，表面经过精细抛光处理，材质结构稳定，具备良好的防渗色、耐污性能，耐磨不易刮花，色彩通体一致，无毛细微孔；
5、柜体结构：柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	13
	穿刺台、肌肉注射台、打针台
	标准规格：1200*1200*750mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、面材：油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干。
3、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
4、功能配置：台面加装软垫，软垫采用高密度海绵面覆医用皮革。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	14
	操作台
	标准规格：1400*600*750-850mm
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、台面：采用≥10mm厚人造石，表面经过精细抛光处理，材质结构稳定，具备良好的防渗色、耐污性能，耐磨不易刮花，色彩通体一致，无毛细微孔；
3、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
4、结构：根据科室需求配置三抽柜、主机柜、键盘架或抽屉。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	15
	咽拭子采集操作台
	标准规格：1500*700*750mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
3、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
4、功能配置：可根据科室需求配置透明亚克力防飞沫挡板，台下抽屉储物柜、锐器盒卡位、木制键盘架或抽屉。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
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	婴儿打包台
	标准规格：800*600*750mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
3、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
4、功能配置：台面加装软垫，软垫采用高密度海绵面覆医用皮革。
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	接待台
	定制
	1、台面：采用≥10mm厚人造石，表面经过精细抛光处理，材质结构稳定，具备良好的防渗色、耐污性能，耐磨不易刮花，色彩通体一致，无毛细微孔；
2、基材：采用E0级实木多层板，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
3、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
4、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
5、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
6、柜体结构：桌下结构可根据科室需求配置抽屉或固定三抽柜或掩门柜。
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	服务台（定制）
	定制：L*600-750*750mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，侧板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm，背板、抽屉底板采用E0级实木多层板≥9mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰，三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
5、柜体结构：桌下结构可根据科室需求配置抽屉或固定三抽柜或掩门柜。
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	办公椅
	常规
	1、背框：全新PP+纤维，材质耐低温、不易脆裂，耐日常酸碱腐蚀，表面平整光洁，稳定性好，成型后不易变形；
2、面料：椅背覆尼龙网，经纬编织结构，网孔均匀规整，抗拉扯、耐反复弯折、座面覆弹力布料，耐磨抗撕裂，色牢度达标，长期使用不易起球、褪色；
3、软胶弹性腰枕，质地柔韧适中，支撑回弹性能优良，受压后可快速恢复原形，贴合人体腰部曲线，包覆平整；
4、扶手：3D扶手，造型贴合手臂轮廓，曲面符合人体工学设计；
5、坐垫棉：环保高密度定型海绵（带座壳），泡孔均匀，支撑力充足，回弹持久，久坐不易塌陷变形；
6、底盘：3档自载重底盘，内置自适应弹力机构，可根据使用者体重自动调节后仰阻尼力度，支持 3 档倾仰角度锁定；
7、气杆：3级85-6气杆，表面静电喷涂防腐处理，抗锈蚀，使用寿命长久；
8、脚架：350尼龙脚，刚性强、抗冲击、耐重压，韧性优良，承压不易断裂；耐老化、防潮耐腐蚀，尺寸稳定性佳；
9、脚轮：60/38轮子；
10、总高度行程在1010-1100mm；
11、可根据科室需求配置不同颜色。
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	候诊椅
	三人位
	1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，聚氨酯含量≥99.94%；产品理化性能：耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱；耐老化性能：室内使用外观颜色变色评级≧3级；表面耐磨性：磨≥350r后应无露底现象；
2、扶手架：直径≥25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；
3、脚架：直径≥38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；
4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）。
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	座椅(接待椅)
	常规
	1、靠背、座垫面料：采用西皮，耐腐蚀、耐紫外线消毒、高耐磨耐用性、具备防水防渗透能力。
2、海绵：采用高密度回弹海绵，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级。。
3、脚架：脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性，经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理，表面经过净味喷漆处理。
4、所有材料安全无异味，使用寿命长。
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	塑料椅
	常规
	1、基材：整体采用100%全新PP塑料，无回收废料添加彩色塑料，耐日常酸碱腐蚀，表面平整光洁，稳定性好，成型后不易变形，长期使用不易发白、开裂，便于清洁维护。
2.椅架：采用≥12实心圆管，采用高精密机械手臂自动焊接，过酸洗电镀处理。
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	主任办公椅
	常规
	1、覆面：靠背、座垫面料采用西皮，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、头枕:回弹海绵固定头枕；
3、椅背：18mm厚内外弯板+回弹海绵，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
4、椅座：18mm厚内外弯板+回弹海绵，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
5、扶手：铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面；
6、底盘：二档锁定底盘；
7、气杆：行程65mm沉口0mm电镀气杆，表面静电喷涂防腐处理，抗锈蚀，使用寿命长久；；
8、椅脚：350mm铝合金面包脚、1.8mm扁管电镀弓形架；
9、脚轮：50/38黑色PA防震轮；
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	母婴座椅
	常规
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、海绵：采用高密度海绵,可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理；
4、脚架：脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性，过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理，表面经过净味喷漆处理。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	25
	电脑椅
	常规
	1、靠背、座垫面料：采用西皮，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、海绵：采用高密度回弹海绵，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级。
3、脚架：脚架为白腊木实木，自然木纹，经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理，表面经过净味喷漆处理。
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	圆凳1（带靠背）
	常规
	1、饰面材质：采用采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、椅架：采用电镀气压棒，表面静电喷涂防腐处理，抗锈蚀，使用寿命长久；
3、脚架：金属五星脚架，带活动轮。
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	圆凳2（无靠背）
	常规
	1、饰面材质：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、椅架：采用电镀气压棒，表面静电喷涂防腐处理，抗锈蚀；
3、脚架：金属五星脚架，带活动轮。
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	圆凳
	常规
	1、材质：凳面及支架均采用SUS304不锈钢，厚度不低于1.5mm，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上；
2、凳面规格：直径不小于Φ290mm；
3、脚架：四腿弯管底架，管材壁厚不小于1.0mm，底部塑料PP防滑脚垫；
4、功能配置：不带靠背，不可升降；
5. 整椅高度：不小于450mm。
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	圆凳2
	常规
	1、靠背、座垫面料：采用西皮，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级。
2、海绵：采用高密度回弹海绵，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级。
3、脚架：采用钢制脚架，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑。
2、功能配置：带靠背，供窗口办事使用。
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	折叠椅
	常规
	1.饰面：椅背一次注塑成型塑料加纤，椅座采用棉绒弹力面料。                                 
2.海绵：高回弹密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。
5.椅架：采用≥19*32腰鼓管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅架交叉位置采用可折叠合金件，铸件粗厚无缝吻合，免刹车钢线受力。
[bookmark: _GoBack]6.椅背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，靠背带子弹形合金铸件，内嵌弹簧可活动结构。
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	木凳
	常规
	1、材质：采用实木橡木制作，自然木纹，保留天然特性，经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理，表面经过净味喷漆处理。
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	塑料储物柜
	1140*500*2093mm
	1、基材：ABS工程塑料经模具压注成型，兼具刚性与韧性，抗冲击不易碎裂；表面平整美观，耐老化、耐腐蚀，结构稳定耐用。
2、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
2、柜体结构：可根据科室需求调整2门、4门、6门，根据需求配置钥匙锁。
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	不锈钢储物柜
	900*500*2000mm
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、配件：采用斜边工艺隐藏拉手或铝合金拉手，不锈钢门铰。
4、结构：柜门可根据科室需求调整2门、4门、6门，根据需求配置钥匙锁。所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。
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	电子扫码储物柜
	900*450*1880mm
	1、基材：整柜镀锌板+电泳喷涂，室外级防锈工艺，柜体采用镀锌钢板厚度≥1.0mm；表面经多道工艺处理：去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂，便于清洁，不易油污、磨损。箱门采用镀锌钢板厚度≥1.0mm；，硬度≥4H。符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；
2、采用人脸识别方式开柜，摄像头参数采用宽动态≥200万双目摄像头，适应140cm-190cm身高范围，存储容量：本地支持≥5000人脸库、≥15万条事件记录。具有保密功能；
3、柜体结构：柜门可根据科室需求调整4门、8门、12门，根据需求配置钥匙锁。所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
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	木制鞋柜（定制）
	900*400*2000mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：空格柜设计，格口可根据科室需求调整4门、8门、12门。
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	钢制鞋柜（定制）
	900*400*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：空格柜设计，格口可根据科室需求调整4门、8门、12门，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	37
	不锈钢鞋柜（定制）
	900*400*2000mm
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
3、柜体结构：空格柜设计，格口可根据科室需求调整4门、8门、12门，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	38
	板式文件柜、板式吊柜
	文件柜：900*400*2000mm
吊柜：900*400*600mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：可根据科室需求配置玻璃柜门或木制柜门，柜内配置活动层板。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           
（文件柜和吊柜可分别单独报价）

	39
	钢制文件柜、钢制吊柜
	文件柜：900*400*2000mm
吊柜：900*400*600mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求配置玻璃柜门或钢制柜门，柜内配置活动层板，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           
（文件柜和吊柜可分别单独报价）

	40
	油漆文件柜（吊柜）
	900*400*2000mm
	1、基材：采用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；侧板、层板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用≥0.6mm木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀。
3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干。
3、柜体结构：可根据科室需求配置玻璃柜门或木制柜门，柜内配置活动层板。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	41
	茶水柜
	900*400*1000mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：茶水柜上配挡板，可根据科室需求配置抽屉和掩门。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	42
	无菌柜
	900*600*2000mm
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
3、柜体结构：可根据科室需求配置玻璃柜门或不锈钢柜门，柜内配置活动层板，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	43
	板式模型柜
	900*600*2000mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：可根据科室需求配置上空格柜下掩门柜，柜内配置活动层板。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	44
	钢制模型柜
	900*600*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求配置上空格柜下掩门柜，柜内配置活动层板，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	45
	板式更衣柜
	500*450*2000mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板、门板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：可根据科室需求调整2门、3门、4门，柜内配置活动层板。或柜体下两层做空格鞋柜。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	46
	钢制更衣柜
	500*450*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求调整2门、3门、4门，柜内配置活动层板。或柜体下两层做空格鞋柜，柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	47
	木制书柜
	900*400*2000mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：可根据科室需求调整活动层板层数（3层、4层、5层）。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	48
	钢制书柜
	900*400*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求调整活动层板层数（3层、4层、5层）或配置上下掩门柜内置活动层板。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	49
	仪器柜（定制）
	900*600*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求调整2门、4门，柜内配置活动层板。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	50
	钢制档案柜
	900*400*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，钥匙锁，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：可根据科室需求调整2门、4门，柜内配置活动层板。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	51
	塑料档案车
	900*400*2000mm
	1、基材：ABS工程塑料经模具压注成型，兼具刚性与韧性，抗冲击不易碎裂；表面平整美观，耐老化、耐腐蚀，结构稳定耐用。
2、配件：五金连接件，钥匙锁，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
3、脚轮：PA万向轮，具备刹车功能；
4、柜体结构：可根据科室需求调整配置抽屉。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	52
	展览柜
	2000W*400D*2100H（mm）
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：可根据科室需求可配置玻璃门或木制门或空格，柜内配置活动层板。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	53
	钢制药架（定制）
	900*750*2000mm（双面）
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：柜内配置活动层板，可根据科室需求配置标签卡槽。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	54
	不锈钢药架（定制）
	900*750*2000mm（双面）
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
3、柜体结构：柜内配置活动层板，可根据科室需求配置标签卡槽。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	55
	钢制网状货架（定制）
	900*600*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：配置活动层板，货架背面及两侧面加网。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	56
	不锈钢网状货架（定制）
	900*600*2000mm
	1、基材：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实，通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
2、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
3、柜体结构：配置活动层板，货架两边短边+一边长边加网。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	57
	宣传册摆放架
	700*80（柜体深度）*1500mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、柜体结构：配置斜放宣传册空格位，配置万向轮带刹车功能。
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	58
	5层置物架
	900*600*2000mm
	1、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
2、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
4、柜体结构：配置活动层板。柜体整体焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；
	
	
	1.计价单位：
           
2.建议单价：
           

	59
	宿舍上下铁架床
	1980*900*2100（H）mm
2200*900*2100（H）mm
	1、床立柱：异型材，整体呈“L”型，采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.2mm，截断面为多边闭口型材。正面有两条宽8mm的内凹加强筋。立柱上下胶塞要求采用ABS塑料内塞并且管头部分有外包围设计。
2、横梁：异型材，整体呈“Q”型，采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.2mm，截断面为多边闭口型材。正面有两条宽7mm的内凹加强筋。横梁底部人体易接触面为弧形，用于承托床铺吊板。横梁顶面内侧承托床板沿边下沉18mm，用于承担床板，分担床板支撑架的承受力，整体承载力更均匀。
3、床挂件：前横梁连接件采用厚度2.0mm钢板冲压成“Z”型，连接件为隐藏式安装结构，前横梁与立柱卡接处不得外露连接件，以保证外观的整体协调感及美观度；前横梁连接件为三卡扣；连接件外侧两卡扣卡接立柱外直角，内侧一卡扣卡接立柱内直角，形成三角连接结构，连接件与立柱的接触面宽度≥80mm,有效增加床体的稳定性与抗变形性。
4、床板支撑管：异型材，整体呈“V”型，厚度≥1.0mm。支撑管下侧人体接触面为圆弧形，支撑管两侧各设置有两条加强筋。
5、支撑管静音条：采用挤出工艺成型，厚度≥1.5mm。有9条防滑纹，防止床板移动，静音条与支撑管插嵌方式，并有倒扣管制，安装后不易脱落，能有效的避免床板噪音。
6、床前护栏：护栏整体护栏由受力支架，连接横管及护栏板组成；受力支架与横管须采用穿插焊接；受力支架采用厚度 1.5mm优质冷轧钢板一次冲压而成，护栏下半部分须嵌入防隐私木板，木板高度不小于120mm。支架靠床内侧需从顶到底部加采用ABS工程塑料经注塑而成的封盖，注塑封盖内侧须有明显的床褥警示标志。
7、床头护栏：上管采用D形管，厚度≥1.0mm，下管和竖管采用方管焊接，厚度≥1.0mm，护栏下半部分镶嵌一块厚度18mm三聚氰胺板，防止床上物品掉落。
8、床梯：床梯支架采用方管，两支架间焊接方管横梁，横梁上焊接厚度1.2mm钢制防滑楼梯踏板，楼梯踏板上安装夜光塑料条。
9、蚊帐架：蚊帐架采用φ19*1.0mm圆管弯制而成，内弯处焊接螺母挂圈。
10、床板采用18mm厚杉木床板，每张床板不得多于7件小板组成，床板双面刨光，底部采用3根40*20mm木方连接固定。
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	上下铺床1
	900*2000*2150（H）mm
	1、产品基材：实木
2、床立柱：采用实心方柱，且不超过两根实木拼接而成。
3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干，面板平整无颗粒、气泡。整体床架为木制方形结构，四周做圆角安全处理，防止碰撞。整床连接方式采用榫卯结构加螺丝连接双重固定，整体完整吻合，外观平整。
4、床板材质：采用实木芬兰松，多条松木实木板需固定成整块不分散，每条松木实木厚度为15mm，每条松木块间留空隙，空隙间隔≤20mm，且需做防腐灭虫处理，保证床板不长霉，不长虫。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	上下铺床2
	900*2200*2150（H）mm
	1、产品基材：实木
2、床立柱：采用实心方柱，且不超过两根实木拼接而成。
3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干，面板平整无颗粒、气泡。整体床架为木制方形结构，四周做圆角安全处理，防止碰撞。整床连接方式采用榫卯结构加螺丝连接双重固定，整体完整吻合，外观平整。
4、床板材质：采用实木芬兰松，多条松木实木板需固定成整块不分散，每条松木实木厚度为15mm，每条松木块间留空隙，空隙间隔≤20mm，且需做防腐灭虫处理，保证床板不长霉，不长虫。
3、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	检查木诊床
	600W*2000D*（600-700）H（mm）
	1、基材：采用E0级实木多层板，台面采用E0级实木多层板厚度≥25mm，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、软垫：配置高密度海绵+医用皮革覆面软垫，具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、抗菌抗有害微生物抗病毒性能
5、柜体结构：可根据科室需求配置抽屉柜或掩门柜。
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	查体床
	W2000*D630*H（660-740）（mm）
	1、床体材质：床架采用不锈钢或冷轧钢管，管材壁厚≥1.2mm；焊接部位打磨平整光滑，抛光均匀，无毛刺。
2、床面结构：床面采用厚木板包覆高密度海绵，海绵厚度≥30mm（约4cm），回弹性好，久用不变形，四脚配黑色防滑橡胶包垫或防滑脚垫，着地平稳。
3、面料要求：医用皮革面料，防水防滑耐磨，透气不变形，无异味；皮面颜色可根据采购人要求提供。
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	推拿床
	1850*650*650mm
	1、饰面材质：采用医用皮革饰面，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级，内配高密度海绵。
2、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
3、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	PT床
	1850*650*650mm
	1、饰面材质：采用医用皮革饰面，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级，内配高密度海绵。
2、基材：采用电解钢板，钢板厚度不小于1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整；
3、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	午休床
	常规
	1、覆面：采用布绒覆面，耐磨抗撕裂，色牢度达标，长期使用不易起球、褪色；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色基本均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
4、配置：床下带≥4个脚轮。
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	午休床柜
	无顶、600*650*725mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，侧板、层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
5、折叠床：柜内配置折叠床，床头顶部与柜体连接，采用高密度海绵+布绒覆面，钢制脚架静电喷镀处理，具备脚轮方便推拉，床体展开长度≥1850mm。
6、柜体结构：柜体无顶，可与卡位台面连接，柜门可根据科室需求配置卷帘设计。
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	床垫
	1800W*750D*70H（mm）
	1、采用植物棕丝热压成型棕垫，棕丝纤维相互交错排布，经环保热压工艺固化成型，面料外观无破损、无污渍、无明显色差，缝纫应无断线，缝边应顺直，四周圆弧均匀对称。芯料应保持整体无错位现象，芯料含水率≤15%，芯料无虫类、虫卵、虫蛀、无杂物、无腐朽、霉变、霉烂等情况。
3、功能配置：三折叠式床垫。
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	沙发1
	三人位
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理；
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；
5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	沙发2
	二人位
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理；
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；
5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	沙发3（一人位）
	一人位
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理；
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；
5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	沙发4
	半弧形，定制
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理；
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；
5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	沙发凳
	一人位
	1、覆面：采用医用皮革，革身平整、柔软，正面革不裂面、无管皱，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。无可分解致癌芳香胺染料。摩擦色牢度≥3级；
2、海绵：采用高密度发泡棉，颜色均匀，不应有尺寸大于6mm的对穿孔，不应有严重污渍，回弹率≥35%，气味等级≥7级；
3、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理；
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；
5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂处理，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	键盘托1（木质）
	木质、常规
	1、基材：采用E0级实木多层板，采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：采用三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
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	键盘托2
	塑料材质、常规
	1、基材：采用ABS工程塑料经模具压注成型，兼具刚性与韧性，抗冲击不易碎裂；表面平整美观，耐老化、耐腐蚀，结构稳定耐用。
2、配件：采用三节缓冲导轨，推拉平稳有回位功能，不易刮花、脱落；走珠处理。五金配件需通过≥100h乙酸盐雾、中性盐雾试验，结果达到9级以上。
3、键盘托需边角需倒圆防刮手，根据科室需求配置置物笔盒。
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	木质层板
	900*400*25mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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	钢制层板
	900*400*25mm
	1、基材：采用E0级实木多层板，层板采用E0级实木多层板厚度≥16mm。
2、贴面：采用三聚氰胺饰面，自然哑光色面效果，表面平整光滑。
3、封边：四周采用PVC封边条，封边与贴面同色。封边严密、平整，整块板材严丝合缝，不允许脱胶及表面胶渍。
4、配件：五金连接件，喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
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