深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	半导体激光治疗仪
	预算单价（元）
	48000

	预算数量
	2
	单位
	台

	预算总价
（元）
	96000
	产地
	国产

	技术参数

	▲1
	设备具备四路输出，可选择双路或四路同时输出（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	▲2
	每路激光功率在0-50mw范围且连续可调，整机输出激光总功率≤200mW（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	3
	每路激光功率不稳定度≤5%。

	▲4
	设备支持可插入式治疗探头（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	5
	使用电源交流220V/50Hz，输入功率≤35W。

	6
	设备带有液晶显示屏。

	7
	时间设置1-99(min)可调（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	8
	采用GaAlAs作为激光媒介。

	▲9
	激光波长630-650nm（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	▲10
	可提供连续、脉冲两种模式，脉冲模式输出，脉宽、脉间0.8-1.2s（提供产品彩页或说明书或官网截图扫描件等证明材料）。

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	1
	医用隔离垫
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