**参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 脑脊液分流管及附件 | 1. 抗菌可调压：

抗菌亲水涂层材料具有抗感染功能，一体化设计可避免接触感染。1. 普通可调压：

压力可选，抗虹吸阀一体化设计避免接触感染和过度引流。1. 普通固定压：

固定压力，一体化设计避免接触感染和过度引流。 |
| 2 | 外引流及监测 | 1. 脑室外引流：

钡点标记，硅胶材质，大孔径引流和监测，可显影，生物相容性好。1. 体外引流：

全套密封，降低感染，疏水滤膜避免堵塞，压力传感可准确监测。1. 腰椎外引流及监测导管：

持续引流和监测，独立密封多孔设计，避免堵塞感染，速度可控。 |
| 3 | 颅颌面固定系统 | 1. 螺钉：螺钉头十字形设计，咬合紧密，螺钉槽不易磨损。
2. 连接片： 带手柄，钉孔边缘斜切面设计，吻合性好。激光印字，便于管理。

三、钛网：硬度高，定型好，孔边缘斜切设计，自钻螺钉植入后表面平整。 |
| 4 | 生物膜（人工硬脑膜） | 高纯度I型胶原蛋白，免缝合，可吸收降解再生，防粘连。 |