**最终参数由相关职能部门汇总（在用耗材合同到期重新招标，参考现用耗材规格及参数要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 可吸收固定系统 | 1、可在65-75度的无菌生理盐水中塑形。满足术中在眉弓，额凸，后颅窝等弯曲大的位置更好贴合颅骨，固定牢固。 |
| 1. 产品可吸收，最终降解成水和二氧化碳，无任何残留，对人体安全无影响。 |
| 1. 接片上螺钉孔之间有交叉槽设计，避免塑形的时候螺钉孔发生形变。 |