陪护椅具体参数要求

1. 收起时为椅子状态，拉开时为床的状态。
2. 椅子尺寸不超过：长95\*宽60\*高50cm；拉开尺寸：长190\*宽50\*高43cm
3. 扫码开锁，关锁。
4. 手提绳设计：手提设计，折叠提起时轻松方便，手提绳固定牢固，不易松脱。
5. 面料为高档皮革，内部填充高密度回弹海绵，不易塌陷。填充物海绵厚度：枕头：7cm,坐垫：4cm.面板与床架固定牢固，不易松脱。
6. 主体钢管直径不小于4cm，前座支架钢管直径不小于2.5cm。 加粗防锈钢管，钢管厚度大于1mm, 纳米喷涂防锈。
7. 实木喷漆扶手，扶手宽度不超过5cm。扶手距地面 53-55cm, 坐垫宽度：50cm
8. 坐位时，两前脚配有防滑脚垫，两后脚为脚轮，脚轮材质：直径450-500mm，ABS工程橡胶。坐垫下方为4角支架，支架下方配4个静音轮子。轮子直径350-450mm。
9. 拉开时配有加固支撑（单支撑或双交叉支撑）
10. 全椅连接处使用优质五金，坐位时卡口固定牢固。
11. 终身免费更换和补充脚垫。
12. 承重不低于150kg 。