**陪护椅技术参数**

1、外形椅子尺寸约:960mm（L）×660mm（W）×600mm（H），展开床长度约:1850mm\*600mm\*390mm，承载重量:≥130kg

2、软垫采用木板，高回弹海绵及耐刮西皮钉制而成；木板为多层实木胶合板≧0.9CM厚,海绵约为50密度，回弹海绵约2.8CM厚。

5、实木喷漆扶手，扶手为弧形优质实木。

6、中间活动框架和椅架后采用≧2寸万向轮4个，

7、主架为约φ38\*1.5mm不锈钢圆管一次性弯管成型；后脚采用≧2.5寸万向轮2个。

8、副架约为φ25\*1.5mm不锈钢圆管一次性弯管成型。

9、所有不锈钢管脚套为硅胶或ABS工程橡胶材质，脱落包换；

10、所有万向轮采用金钻万向轮对地板无留痕、高耐磨，无噪音，稳定性好；

11、陪人椅必须为机器人焊机，非人工焊接，保证陪护椅的所有接触面不能有锋利的凹凸面，以免划伤儿童患者，造成不必要的医疗纠纷，厂家提供购买机器人的发票，机器人购买发票的抬头和投标产品的生产厂家须一致方可证明。

12、 定期检测维修。

13、提供样板专家进行打分:无法提供者此项为0分。