**RFID标签 技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质要求 | 具体参数需求 |
|  | 超高频柔性抗金属标签(RFID标签) | 65 x 35 x 1.25（mm） | 封装材料：特殊电子材料+AL  适用温度： -20℃~+75℃ | 性能参数  协议： EPC C1G2 (ISO18000-6C)  工作频率： 860-960MHz  集成芯片： Impinj Monza R6-P  EPC 存储空间： 128(96)位  用户存储空间： 32(64)位  在金属上识别距离： 6-10m  在非金属上识别距离：3-4m |