**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用止血夹 | 1. 有旋转功能，要求止血夹旋转精准、同步、精准的对位

2、可重复开合3、鞘管直径≤2.6mm，适用钳道直径≥2.8(mm)的内镜4、有效长度≥1650mm，适用于电子胃镜、电子结肠镜及双气囊小肠镜5、夹子开口≥9mm;爪端角度≥115度6、产品为无菌用品一次性使用 |