|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | **听小骨假体** | **1、全钛质单一植入体。****2、轴直径≤0.3mm。****3、MRI安全兼容（7.0T）。****4、全植入钛质听小骨假体，多种长度可选，表面防滑设计。****5、部分植入钛质听小骨假体，多种长度可选，表面防滑设计，拥有中心铃型、中心分叶铃型和偏心分叶铃型。****6、钛质人工镫骨具有加宽的弯曲面，提供稳固的抓附力。** |
| **听小骨假体** | **1、材质有纯钛、钛合金。****2、 带窗式的头部设计。****3、 设计提供了镫骨骨端的稳定固定****4、便捷微调，可用剪刀将钛轴修剪到所需长度。****5、通用设计可减少浪费** |

技术参数