# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **耳鼻喉综合诊疗台** | ▲1、台面采用高级人造大理石一体化模具成型设计，外观美观大方,防水、防漏、易清洁；箱体采用钣金折弯喷漆工艺；机身台面尺寸（长≧915mm\*宽≧570mm）。 |
| 2、喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。 |
| 3、吸枪吸力0-700mmhg,吸力大小可调节;吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。 |
| 4、吹枪压力0-0.28Pa，压力可调。 |
| 5、喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调。 |
| 6、照明灯采用LED光源，照度最高可达≧12000Lx,使用寿命不低于五万个小时，光斑采用聚光斑设计。灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。 |
| ▲7、整机采用人体安全电压设计，主机可控制各工作单元；开机智能自检，180分钟无人操作自动关机功能。 |
| 8、采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗体系（ISO13485)环保要求，污物瓶带有污物上限警示。 |
| 9、正压泵具有减振装置，最高压力可达到3.0kg\cm²。 |
| 10、负压泵功率≧350W, 具有减振装置，最高吸引力为700mmHg。 |
| 11、LED阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从200cd/㎡－4000cd/㎡可调节。 |
| ▲12、硬管内窥镜消毒杯：1个，方便硬镜消毒使用 |
| 13、污物桶、不锈钢污物盘、硬管内窥镜消毒杯、镊子杯等采用内置式设计，美观大方。 |
| 14、吸引管：吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。一次性吸引管使用更方便，更安全。 |
| 15、器械盘：不锈钢器械盘2个 |
| ▲16、按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机单元、电动病人椅。（国内首创） |
| ▲17、负离子发生器功能 ，工作时间四档可调，负离子浓度≧1.9X106PSC\cm²,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供注册检测报告。 |
| ▲18、电动病人椅可选（二选一）：主机控制方式、脚踏开关控制方式、方便操作，升高行程：480-610mm,靠背行程：90°。自带智能断电保护功能。（\*标准选配配置为主机控制方式） |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |