# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **电子喉镜** | 1、检查型电子喉镜 |
| 检查型电子鼻咽喉镜视野角度≥120°，视野方向0° |
| 检查型电子鼻咽喉镜景深：1-100mm |
| 检查型电子鼻咽喉镜插入管外径≤2.5mm |
| 检查型电子鼻咽喉镜前段弯曲范围向上≥130°，向下≥130° |
| 检查型电子鼻咽喉镜有效工作长度≥320mm |
| 检查型电子鼻咽喉镜图像模式16:9，全屏显示，与特定主机连接支持频闪功能 |
| 检查型电子鼻咽喉镜内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 |
| 检查型电子鼻咽喉镜枪式手柄设计，符合人体工程学设计，可满足坐位及躺位检查 |
| 2、治疗型电子鼻咽喉镜 |
| 治疗型电子鼻咽喉镜视野≥120°，视野方向0° |
| 治疗型型电子鼻咽喉镜景深：1-100mm |
| 治疗型电子鼻咽喉镜插入管先端部外径治疗型≤5.0mm，钳道直径≥2.0mm，自带活检钳及清洁刷 |
| 治疗型电子鼻咽喉镜内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 |
| 治疗型电子鼻咽喉镜与特定摄像主机连接，支持频闪功能 |
| 治疗型电子鼻咽喉镜前段弯曲范围向上≥130°，向下≥130° |
| 治疗型电子鼻咽喉镜枪式手柄设计，符合人体工程学设计，可满足坐位及躺位检查 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |