# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| **1** | **水疗设备（儿童步行浴水疗池）** | 1. 一体化自立自承式水池：   1.水池尺寸长大于7000mm、宽大于4000mm； |
| 2.分成深、浅两个水区，深水区大于1200mm、浅水区大于900mm。 |
| 3.具备流水系统，水流层深度、宽度和速度可调； |
| 4.配备嵌入式水下跑台两台，跑台速度可调节。 |
| 5.具有智能集成控制系统，可控制出入水、调节水温。 |
| 6.智能水处理系统，具备循环、消毒、过滤功能； |
| 7.水下摄像康复分析系统，配置不少于4台高速水下摄像机； |
| 8.配备有安全装置，防漏电、防溺水及报警装置； |
| 9.配有池体观察窗至少2个； |
| 10.配备出入水转运装置； |
| 11.池体材料要绝缘、保温，并易于清洁维护。 |
| 二、婴幼儿泡泡浴槽两台，尺寸长宽高不小于1.4m\*1.1m\*1m，具有自动加热、恒温、消毒、过滤功能，观察窗2个。 |
| 三、儿童泡泡浴槽两台，尺寸长宽高不小于2m\*1m\*1.4m，尺寸长宽高不小于1.4m\*1m\*1.4m，具有自动加热、恒温、消毒、过滤功能，观察窗2个。 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

配套耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | / | / | / |