**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性呼吸管路 | 1.适用范围：用于呼吸机，湿化器，雾化器配套使用。  2.管路长度：长度1.5m  3.大管（适合大童和成人使用）：内径22mm  小管（适合新生儿管和小童使用）管路内径15mm  4.带有自动加水水罐，管路带螺旋加热丝，与MR850AEA湿化器使用，有创模式可提供稳定体温37℃和100%相对湿度，绝对湿度44mg/L的气体。  5.使用周期：RT380建议使用周期最多14天；其他型号建议使用周期最多7天。 |