**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性血氧探头 | 1.应带有抗撕裂粘合绷带，不需要额外胶带。  2.配备双绞线，以减少其他电子设备的射频（MD）干扰。  3.血氧探头内部有数字内存芯片，具有以下功能：   * 1. LED的校准日期完全位于血氧探头内部，不需要监护仪假设。   2. 质量保证信息存储在血氧探头内。   3. 可与监护仪进行通信。   4. 读/写存储器有空间用于存储其他信息，记录的报警事件不得少于200个   4.确保传感器测量的精准度。 |