**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 1、由真空瓶、指示器、可变引流管接头、引流管和穿刺针组成。规格型号齐全，满足临床需求。2、980mbar 的充足负压，充盈量可达 90%以上，引流时间短。3、医疗级别 PVC 引流管:管壁涂有射线不透性物质，管质较硬，抗高压，:均匀十字打孔，管径范围:CH6-CH16。4、不含乳胶及 DEHP 。 |