**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 钙石灰 | 1、主要成分：氢氧化钙>90%、氢氧化钠＜3%、染色显示剂0.05%。2、钙石灰的颗粒为3mm-5mm半圆状体设计，使吸附表面积提升60%。3、全部颗粒吸水率小于7.5%，硬度大于95%。4、二氧化碳吸收效率高，吸收能力强（4.5kg有效使用时间大于200小时）。5、两种指示色任选粉红色或者白色颗粒，吸收后变成白色或紫色颗粒，颜色变化清晰。用尽后颜色长期不变，不褪色。 |