**二、后勤物资采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质要求 | 具体参数需求 | 最高单价限价 |
| 1 | 窗帘 | 按科室实际尺寸定制 | 100%聚酯纤维 | 1. 经向密度≥600

纬向密度≥490（根/10cm）1. 环保性能标准：符合绿色产品评价(婴幼儿用品类）。
2. 具有污物去除、消臭性能及抗菌、抗病毒活性值≥1.01。
3. 消防阻燃达到洗涤50次以上。
4. 抗紫外线达到GB/T18830-2009检测标准（UPF＞40）
 | 135元/平米 |
| 2 | 隔帘 | 按科室实际尺寸定制 | 100%聚酯纤维 | 1. 环保性能标准：符合绿色产品(婴幼儿用品类）。
2. 具有污物去除、消臭性能及抗菌、抗病毒功效。
3. 水洗后扭曲率（方法B）≤2%
4. 顶破强力≥1550 N。
5. 水洗尺寸变化率-经纬向（长宽方向）±2%；
6. 透光率：≥70%；
7. 起球级数（方法A）：≥4级
 | 115元/平米 |
| 3 | 轨道 | 按科室实际尺寸定制 | 铝合金 | 1. 壁厚≥1.5mm。
2. 韦氏硬度≥10HW。
3. 膜层耐溶剂性为3级或4级。
 | 80元/米 |