深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	电子输尿管镜
	预算单价（元）
	30000

	预算数量
	1
	单位
	台

	预算总价
（元）
	30000
	产地
	国产

	技术参数

	▲1
	屏幕尺寸≥15.6英寸触摸屏；

	2
	自带内置存储≥64GB； 

	▲3
	电池容量不小于9700mAh，可持续工作不短于4~6小时；

	4
	具有多种自定义功能，可更改连接镜体的功能按键，拥有白平衡、拍照、录像、冻结、放大缩小等按键功能；

	5
	具有三种色彩模式可选择；具有三种图像边框设置； 

	▲6
	文件管理页面可查看拍摄的照片和视频，可进行拷贝、查看、删除、导出等操作；独立用户页面，可添加新增、修改用户信息；设置界面可更改语言、时间区时、开机密码；可调出连接镜体的信息界面：机身号、使用时长、连接次数；可以编辑当前患者基本信息；

	7
	多种数据接口：USB 接口两个（数据拷贝，U 盘升级等） ；VL-Port （连接喉镜作用 ）； Endoscope Port （连接内窥镜作用） ；DC 电源输入接口； 

	8
	屏幕分辨率≥1920*1080p；

	9
	可外接U盘；

	10
	可调节镜体亮度、图像对比度、图像锐度；

	11
	HDMI 、SDI、DVI高清信号输出接口作用；
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	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	1
	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管
	个



