电动美式整脊床项目参数

	货物清单 
		设备名称
	数量
	单位
	总预算金额(元)
	备注

	电动美式整脊床
	1
	台
	45000
	拒绝进口




	技术要求 
	[bookmark: _GoBack]1.额定电压：AC220/50HZ；额定功率：≥500W；
2.床体承重：≥200kg；
3.密度板厚：≥1.6cm；
4.尾板拉伸：0~20cm可调；
5.海绵厚度：≥6cm；
6.升降高度：0~28cm可调；
7.床板厚度：≥7.6cm；
8.顿压部位：支持头部、胸椎、腰椎、盆骨、膝关节、腿部；
9.床面高度支持电动升降调节；
10.床体尺寸：170~187cm（长）*54~58cm（宽）*57~89cm（高）；



