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	项      目      清      单
	项目基本信息
	序号 
	项目编号
	项目名称
	总预算金额(元)

	1
	SEYXJ-SB-2026005
	异物钳
	35200



货物清单明细
	序号 
	设备名称 
	数量
	单位
	最高单价限价（元）
	备注

	1
	绝缘鼠齿鳄口型
异物钳1
	2
	个
	8800
	接受进口

	2
	绝缘鼠齿鳄口型
异物钳2
	2
	个
	8800
	接受进口




	技术要求 
		序号
	设备名称
	参数要求

	1
	绝缘鼠齿鳄口型异物钳1
	1.1钳嘴形状：鼠齿鳄口型，外鞘绝缘；

	
	
	1.2开幅直径：≥14.9mm；

	
	
	1.3有效长度：≥1650mm；

	
	
	1.4兼容各品牌消化内镜管道内径：≤2.8mm；

	
	
	1.5▲经高温高压灭菌后可重复使用（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；

	
	
	1.6可与高频电烧附件配合使用。

	2
	绝缘鼠齿鳄口型异物钳2
	1.1钳嘴形状：鼠齿鳄口型，外鞘绝缘；

	
	
	1.2▲开幅直径：≥19.4mm（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；

	
	
	1.3有效长度：≥1650mm；

	
	
	1.4兼容各品牌消化内镜管道内径：≤2.8mm；

	
	
	1.5▲经高温高压灭菌后可重复使用（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；

	
	
	1.6可与高频电烧附件配合使用。






