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评标信息
价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重分
备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价(注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。
评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：
	评分项及评分规则（总分100分）
	权重

	一、价格部分
	30

	二、技术部分
	60

	序号
	内容
	分值
	评分规则
	评分方式

	1
	技术要求偏离情况
	20
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据投标人对用户需求“技术要求”响应情况进行打分。
所投产品技术参数全部满足技术参数的得20分；其中每出现一处“▲”号的重要技术参数负偏离，扣4.25分；每出现一处非“▲”号的一般技术参数负偏离，扣1分，扣完为止。
备注：
1、 带“▲”号重要参数或招标文件要求需提供证明材料的，投标人需提供相关证明材料。
2、注明证明材料在投标文件中的具体位置，如投标人不按照招标文件要求放置证明材料，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。
3、提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，且投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。
特别提醒：投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
	专家评分

	2
	服务方案
	10
	（一）评分内容：
考察投标人提供的项目服务方案，包含以下内容：
1、对项目服务需求的理解；
2、项目实施计划；
3、项目管理服务承诺。
（二）评分标准：
方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.需求理解全面、具体，实施计划可行性高，服务承诺科学合理的，加7分；
2.需求理解比较全面，实施计划可行性较高，服务承诺较合理的，加4分；
3.需求理解不够全面，实施计划可行性一般，服务承诺不够合理的，加1分；
4.需求理解不全面，实施计划可行性低，服务承诺不合理的，不加分。
	评委打分

	3
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	（一）评分内容：
考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容：
1、项目重点难点分析；
2、针对项目重点难点逐项提出应对措施；
3、相关的合理化建议。
（二）评分标准：
方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.重点难点分析全面，应对措施可行性高，相关建议科学合理的，加7分；
2.重点难点分析比较全面，应对措施可行性较高，相关建议比较合理的，加4分；
3.重点难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理的，加1分；
4.重点难点分析不全面，应对措施可行性低，相关建议不合理的，不加分。
	评委打分

	4
	质量保障措施及方案
	10
	（一）评分内容：
考察投标人提供的质量保障措施及方案，包含以下内容：
1、项目质量管理制度；
2、服务质量检查、整改方案；
3、项目成果保障措施。
（二）评分标准：
方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.质量管理制度科学完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性高的，加7分；
2.质量管理制度比较完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性较高的，加4分；
3.质量管理制度不够完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性一般的，加1分；
4.质量管理制度不完善，质量检查、整改方案和项目成果保障措施可行性低的，不加分。
	评委打分

	5
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	（一）评分内容：
投标人提供服务期满后的服务承诺，承诺以下全部内容的得5分，否则不得分。
（1）服务期满后主动离岗； 
（2）与后续服务公司进行交接； 
（3）服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。
（二）评分依据：
提供《项目完成（服务期满）后的服务承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。
	评委打分

	6
	违约承诺
	5
	（一）评分内容：
投标人提供项目违约承诺，满足以下全部要求的得5分，否则不得分。
（1）人员严格按照招标文件及投标承诺配置； 
（2）服务质量达到招标文件要求； 
（3）对未能达到的管理要求承担管理责任。
（二）评分依据：
提供《违约承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
	评委打分

	三、商务部分
	5

	序号
	内容
	分值
	评分规则
	评分方式

	1
	同类项目业绩情况
	5
	（一）评分内容：
2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期或合同中载明的履约起始日期为准），投标人具有同类项目业绩，每提供1个项目得1分,最高得5分。同一项目续签合同的不可重复得分。
同类业绩：停车场设备及系统维保项目
（二）评分依据：
1. 提供合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务期限、甲乙双方签字盖章页）且提供的材料各项信息不得有任何遮挡；
2. 通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件；
3. 提供加盖合同甲方公章或甲方业务章的履约评价证明材料；
4. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片,均要求加盖投标人公章,原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。
注：为便于评委评审，履约评价证明文件应附在同类项目业绩证明文件后，每个项目对应一份履约评价证明。
	评委打分

	四、诚信部分
	5

	序号
	内容
	分值
	评分规则
	评分方式

	2
	诚信评审
	5
	根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。
（采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。）
	评委打分


注：
1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。
2、缺项或不合格，则该项为0分。
3、带“★”的参数为实质性参数，达不到招标文件要求的，该投标文件不通过。
4、投标人报价如出现以下情况，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：
（1）报价低于全部通过报名审查投标人报价平均值50%的,即报价平均值×50%；
（2）报价低于通过报名审查的次低报价投标人报价50%的，即报价<次低报价×50%；
（3）报价低于采购项目最高限价50%的，即采购项目最高限价×50%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或不能诚信履约的其他情形。
出现上述情况的投标人应提供应在20分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供现场评标委员会判断报价合理性；若未能依照要求提交前述材料，或经现场评标委员会审查仍无法确认报价合理性的，按无效投标处理。









招标参数
	项目名称
	
龙华院区停车场各出入口道闸及系统维保服务


	用途
	停车场设备维保服务

	预算
	70000元

	★服务内容
	现有停车场设备及系统的维护服务，包括现有设备维护维修、相关原厂配件提供、现有在用的系统软件维护、诊断、升级，以及与院方指定的第三方HIS系统进行数据对接、功能对接等，同时，保障支付系统及结算系统按院方现有需求稳定运行。
现有设备规格、参数及系统：
一、车牌识别一体机
1、立柱一体式烤漆机箱，集成车牌识别、显示屏、补光灯及扩音系统。
2、识别性能：400万有效像素，全天候车牌综合识别率≥99.8%。
3、成像配置：搭载1/3" CMOS图像传感器，720P高清成像；电子快门1/1~1/10000秒、22档可调，杜绝画面模糊拖影。
4、防护补光：摄像头IP66防护等级，适配户外环境；内置4颗可调亮度LED补光灯，满足夜间弱光识别需求。
5、存储通讯：支持10/100M以太网、标准TCP/IP协议，数据传输稳定。禁止本地存储功能。
6、运行适配：适配通行车速0-40km/h，最佳拍摄距离3-6米；工作电压AC220V±15%，最大功率92W。
7、环境参数：工作温度-25℃~+70℃，环境湿度≤90%，适配户外复杂工况。
二、智能道闸技术参数
1、设备机身稳固、安装便捷，支持多接口设计，可适配现有功能及拓展需求。
2、环境适配：超宽温运行，工作温度-38℃~+70℃，湿度≤90%，可适应严寒、高温、潮湿恶劣环境。
3、设备性能：电机B级绝缘，安全耐用；机械运行寿命≥500万次，支持高频通行。
4、运行参数：起落杆时间3-5秒可调；适配直杆≤6m、曲杆≤5m、栅栏杆≤4m多规格闸杆。
5、电气参数：AC220V±15%供电，最大功率120W，运行稳定、能耗合理。
6、包含车辆探测及防砸需求
三、HIS系统对接
1、无缝兼容对接，无需改造原有系统：设备预留标准化对接接口与通讯协议，支持与甲方HIS系统、科室优免系统双向实时数据交互，可同步院内医护人员、行政人员、就诊患者、住院登记、科室归属、就诊凭证等核心信息，对接兼容性强、数据安全、运行稳定，不改动甲方原有业务架构。
2、全自动线上智能减免优免：依托HIS系统同步数据，自动识别院内就诊、住院等合规车辆，全程线上自动减免、自动抵扣、自动核销停车费用，无需人工登记、人工审核、手动操作，实现无人值守智能化优免通行，大幅提升医院通行效率。
3、精细化科室分级优免管理：支持按医院各科室、各部门独立配置优免权限、免费时长、优惠额度及通行次数，可区分不同科室、岗位、人员的差异化优免规则，支持权限单独启停、额度限额管理，满足医院分级化、精细化、规范化管理需求。
4、全数据溯源台账管理：所有HIS对接日志、科室优免记录、减免金额、通行数据全程留存，支持后台查询、筛选、导出、生成报表，可对接医院财务、后勤台账审计，做到优免可查、可溯、可统计。
二、人员要求
[bookmark: _GoBack]1、需配备1名项目负责人，固定负责本项目所有对接、沟通及管理工作，如需更换人员，需取得采购人书面同意。
2、需配备不少于3名团队成员。
3、以上人员需提供三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章，以此证明为投标人本单位员工，如无社保证明，视为不符合此条款。

	技术参数
	一、设备管网基础巡检服务
▲1.1 运维商需常态化开展设备管网基础巡检工作，服务内容包含但不限于：常规管线外观完好性检查、接线井杂物清理、地感线圈阻值检测、管网线路隐患排查等基础检测养护工作。
▲1.2 例行上门巡检服务：运维商每月安排2次资深技术员现场巡检，全面排查设备及管网运行隐患，记录设备运行数据。
二、设备运维诊断与报告服务
运维商售后部门负责人每月需针对设备整体运行情况，出具正式设备运行诊断报告，详细列明设备运行状态、故障隐患、损耗情况，并提供针对性的后续保养、优化、整改建议，形成完整月度维保档案。
三、软件及服务器运维服务
▲3.1 运维商提供专属软件系统及配套服务器运维服务，包含服务器日常监测、数据维护、系统稳定性保障、后台故障排查等服务.
3.2 核心软件运维服务，包含三大类专属升级维护服务，全覆盖保障软件及系统安全稳定运行：
▲（1）紧急BUG修复服务：针对软件运行BUG、系统漏洞、闪退卡顿、安全隐患等问题极速响应修复，仅针对性解决故障，不新增冗余功能，修复体积小、推送速度快、落地效率高。
（2）小版本迭代优化服务：定期开展系统体验升级，优化操作流程、微调界面布局、整改细节缺陷，持续提升软件操作流畅度、适配性与实用性。
（3）专项安全更新服务：聚焦系统安全防护，专项排查并修复高危安全漏洞，强化服务器及软件防火墙防护体系，有效抵御网络攻击、数据泄露风险，全方位保障系统及数据安全。

	★商务参数
	一、技术支持与维修服务保障
1.1 运维商需配备资深专业技术人员，为项目设备提供全天候技术支撑服务。可根据甲方需求提供远程技术指导或现场上门维修服务，及时排查、解决设备各类运行故障，保障设备稳定运行。
1.2 设备维修所需配件，甲方可统一向运维商采购，具体配件品类、型号、规格及基础价格参照《附件二：深圳市儿童医院龙华院区停车设备主要配件单价清单》执行。
二、免费维保配件服务条款
2.1 设备在非人为损坏、正常合规使用的前提下，下表中列明的全部易损零部件均由运维商免费提供，此外，运维商还需提供全额检测、更换、运输、人工安装、调试等服务，且不得向甲方收取任何费用。
	序号
	配件名称
	单位
	备注

	1
	外置扩音喇叭
	个
	免费更换

	2
	开关电源
	个
	免费更换

	3
	空气开关
	个
	免费更换

	4
	光电开关配套件
	个
	免费更换

	5
	遥控器
	个
	免费更换，含电池更换

	6
	阻尼弹簧
	个
	免费更换

	7
	闸杆配套胶条
	米
	免费更换

	8
	数字式全彩显示屏
	套
	免费更换

	9
	车牌识别控制主板
	个
	免费更换

	10
	补光灯（含配套支架）
	套
	免费更换

	11
	主轴组件
	个
	免费更换

	12
	闸机控制主板
	套
	免费更换

	13
	光电开关
	块
	免费更换

	14
	减速机轴
	个
	免费更换

	15
	数字防砸器
	个
	免费更换

	16
	数字车辆检测器
	个
	免费更换



2.2 免费更换服务仅限清单内合规易损件，超出清单范围、超出单价标准的配件更换，按双方约定价格另行结算。下表格内容仅在后续实施中作为报价依据，无需在招投标过程中进行报价。
	序号
	配件名称
	单位
	单价限额（元）

	1
	车牌识别仪模组
	个
	1500

	2
	机箱（带立柱）
	套
	1180

	3
	闸机机箱
	台
	1410

	4
	传动机座
	个
	1300

	5
	道闸直杆(杆长≤4.5M)
	个
	980

	6
	电机减速机
	台
	1800



三、人为/意外故障应急维修及结算规则
3.1 因甲方人为操作失误、外力破损、意外撞击、环境突发故障等非设备自身质量问题导致的设备故障、损坏，运维商需启动优先应急抢修机制，不得以费用未结算为由拖延维修，优先完成配件更换、设备修复，百分百保障项目现场正常不间断运营。
3.2 固定专属结算折扣（核心约定）：人为/意外故障维修费用执行固定折扣标准，无浮动、无议价：设备配件费用按运维商标准报价统一8.5折结算；涉及施工、安装、调试的人工服务费，按标准收费统一9折结算。
四、服务通用要求
4.1 所有上门服务、技术支持、运维保障工作需全程留痕，留存服务记录、巡检照片、诊断报告等资料，供甲方核查归档。
4.2 应急故障维修需快速响应，优先保障现场运营，结算流程规范透明，折扣标准固定不变，无隐形收费。
4.3 本文件所有维保服务范围、服务标准、计费单价、折扣比例、包干条款均为项目核心招标参数，运维商必须100%完全响应，不允许负偏离、不允许缩减服务内容、不允许变更计费标准。
五、服务响应时间
5.1全年不限次数提供应急呼叫维保服务：
5.2工作时间上报故障后1.5小时内到场，4小时内解决故障；
5.3夜间及节假日上报故障后3.5小时内到场，8小时内解决故障。
六、备件库建设与配件采购和储备要求
6.1根据设备损耗规律、历史故障数据，提前储备高频易损配件、核心常用配件，保障故障发生时可快速调取更换，缩短设备停机时间。
6.2建立备件出入库登记制度，做到账物相符，实时跟踪配件库存、使用及补货情况。
七、配件质保要求
7.1本项目所有更换的配件、耗材均提供不少于6个月免费质保期，质保期自配件安装调试合格之日起计算。
7.2若项目合同到期，但对应配件仍在质保期内，投标人继续履行质保义务，直至该配件质保期满，质保期内非人为损坏免费维修、更换。
八、报价要求
8.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本（包含设备和系统维护所需更换的所有零配件、人工费、运输费等）、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
8.2投标人应根据其成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否需由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。
8.3 费用界定重点说明：常规管网巡检、检测、清理工作均包含在年度维保费用内；若涉及管线更换、管网改造等增值施工，不包含在维保年费内，运维商必须先提供详细施工方案及精准报价，经甲方书面审核确认后方可进场施工，实行“先报价、后施工、无确认不施工”原则。
8.4投标人的投标报价不得超过预算限额，如设投标最高限价的，报价不得超过最高限价。
8.5投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。
8.6除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
8.7投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
8.8投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
九、知识产权
中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。
十、保密要求
10.1项目实施过程中至中标人正式向招标人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
10.2未经招标人事先书面同意，中标人不得将由招标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
10.3除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是招标人的财产。如果招标人有要求，中标人在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给招标人。
十一、服务期限
自合同签订之日起一年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，合同一年一签，但最长不超过36个月。
十二、付款方式
服务期结束，经验收合格，招标人在收到完备、齐全的请款资料（包括但不限于双方确认的验收单和发票）后向中标人支付100%的款项。
十三、违约责任
13.1若乙方未能履行本合同条款所规定的义务或者履行合同不符合合同约定的，甲方有权单方面中止或解除合同，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿损失且须退回已收取的合同款项，并承担合同价款10%的违约金。在中止或解除合同之前，甲方应书面通知乙方，通知一经发出本合同立即终止。
13.2因乙方提供的零配件或维保工艺不符合国家技术规范标准及/或环保要求，引起质量问题或纠纷的，无论是否已经甲方验收、交付使用，均需由乙方承担赔偿责任，退回已收取的合同款项并承担合同价款10%的违约金，履约保证金不退还。
13.3若甲方无正当理由未能履行本合同条款所规定的义务，乙方有权中止或解除合同，并可要求甲方支付中止或解除日前已到期的应付未付款及违约金（违约金=应付未付款*银行同期贷款利率）。在中止或解除合同之前，乙方应书面通知甲方。
13.4如乙方违约，甲方有权从应付款项中直接扣除上述违约金、赔偿金，并将乙方列入甲方医院供应商黑名单且在甲方网站及/或以其他方式向社会公开，乙方在2年内不得参与甲方医院后续招标采购项目。
十四、其他
14.1成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
14.2投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。
14.3在合同执行期间，成交供应商须接受采购人及市、区行业主管部门的监管，执行采购人及市、区行业主管部门的相关要求。



带“▲”号的部分为重要参数，负偏离将导致严重扣分，但不导致投标无效。带“★”号的条款为实质性条款，任何一条负偏离将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
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开标一览表









项目编号：  SEYZB-FW-              
投标人名称（公章)：                    
投标人代表（签字）：                    
投标日期：            年     月      日
圳
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[bookmark: _Toc211243316][bookmark: _Toc311468376]格式2. 开标一览表格式
开标一览表
投标人名称：                                           项目编号：                                               包号：          

	投标单价（元/月）
	投标总价（元）
	服务期限
	备注

	
	
	合同签订生效后一年
	

	投标总价（人民币大写）：
	



法人代表或被授权人签字：                                                                               单位盖章：                        



[bookmark: _Toc211243319][bookmark: _Toc311468378]格式3. 技术需求响应/偏离表
技术需求响应/偏离表
投标人名称：                                        项目编号：                 
	需求名称
	招标文件技术需求
	投标人响应情况
	是否有偏离
（填写有/无）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填报说明：
1、本表中的《招标文件技术需求》来自于招标文件第二章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。
2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。
3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:                                   





格式4 商务条款响应/偏离表格式
[bookmark: _Toc211248420]商务条款响应/偏离表
投标人名称：                                      项目编号：                  
	需求名称
	招标文件商务需求
	投标人响应情况
	是否有偏离
（填写有/无）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填报说明：
1、本表中的《招标文件商务需求》来自于招标文件第二章“商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。
2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。
3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:                        

单位盖章：                             


格式5. 项目班子情况格式
项目班子情况
[bookmark: _Toc100052473][bookmark: _Toc101074903]
（一）项目班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	持何种资格证件
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	专业
	项目名称
	项目获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、配备的项目管理、专业技术人员必须是本项目所用的管理、专业技术人员；
2、项目管理、专业技术人员必须是投标单位的正式员工；
3、提供项目负责人、主要专业技术人员资格证书复印件或扫描件（加盖公章）；
4、投标单位聘请的顾问或咨询专家不得作为投标单位的技术人员；
5、提供的资料必须齐全。

投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：
[bookmark: _Toc73521707][bookmark: _Toc73521619][bookmark: _Toc100052474][bookmark: _Toc101074904]
（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	

	在执行和已完项目情况

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	项目执行日期
	在执行或已完
	项目获奖情况

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc101074905][bookmark: _Toc73521708][bookmark: _Toc73521620][bookmark: _Toc100052475]投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：

（三）项目班子配备情况辅助说明资料
注：辅助说明资料主要包括班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。    
[bookmark: _Toc201743116][bookmark: _Toc201401658][bookmark: _Toc201997946][bookmark: _Toc201742861][bookmark: _Toc201719118]

格式6：法人授权书
法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳儿童医院医用耗材采购活动中相关谈判采购事务。
本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
企业公章：                                              

法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）
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格式7：诚信承诺函
诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院
我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：
1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：
（1） 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（2） 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3） 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4） 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5） 与其他采购参加人串通投标的；
（6） 在采购活动中应当回避而未回避的；
（7） 恶意投诉的；
（8） 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（9） 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（10） 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认定的其他情形。
2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。





投标人名称（公章）：                              
投标人代表（签字）：                              
日        期：                             

1

