耗材采购需求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 颅内深部电极 | 由电极点、电极丝以及插接件组成。 |
| 规格齐全，多种触点规格可以选择； |
| 带有置入深度标记和颜色标记，方便临床使用； |
| 不锈钢材质，电极整体平滑，要有良好的信号传导性能和生物安全性。 |
| **2** | 颅内皮层电极 | 由电极点、硅胶片，电极丝以及插接件组成。； |
| 规格齐全，4点条状至64点片状。 |
| 材质由硅胶片及电极丝组成，柔软轻薄，透明度高，可便于临床医生观察大脑皮层表面情况。 |
| 有良好的信号传导性能与生物安全性，除了皮质表面记录功能外，还可用于皮层电刺激研究。 |