**台式血气分析仪配套试剂采购需求参数表**

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 血气、电解质、生化多项交准品 | 台式血气分析仪 | Roche | cobas b 123 POC system | 1、测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、胆红素 17项实际测定参数。  2、计算项目：H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等>37项计算参数。  3、全自动液体定标方式  4、电极盒与试剂包分离设计；采用集成的电极盒，提供多种参数组合的电极盒  5、采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口  6、试剂包常温储存无需冷藏，有效期＞8个月，上机时间＞40天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用  7、仪器可自动侦测并避免血凝块  8、全参数检测用血量＜125ul血样  9、检测时间：≤2分钟得到检测数据结果  10、提供自动酸碱图  11、提供病人趋势图  12、彩色液晶触摸屏操作，全中文操作系统  13、机上可存储＞25万条病人数据和质控信息，并提供WIFI无线连接；仪器提供USB口，可以进行数据导出  14、进样口居中，左、右手操作都很方便  15、全自动质控 |