**血气测定试剂盒（电极法）采购需求参数表**



使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 | 备注 |
| 1 | 血气测定试剂盒（电极法） | 全自动血气分析仪 | 沃芬 | GEMPremier3000 | 1. 可直接测定的参数应包括以下9项:PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸 Lac；

2.使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材;电极免保养，无需单独更换电极；3.测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器，且能提供150、300、450、600测试量的分析包；4.消耗品(包括试剂包等)均可常温储存，无需冷藏。 |  |