# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **喉镜胸撑及胸撑支架** | 1、喉镜胸撑和胸撑支架A：带调整轮，原创喉镜支杆，可移动，带金属环，直径12cm，侧面带两个调节定位螺栓，长度34cm； |
| 2、喉镜胸撑和胸撑支架B：带调整轮，支杆可移动，带金属环，直径9cm，长度34cm； |
| 3、▲喉镜胸撑和胸撑支架C：适用于末端扁平，近端板叶加宽型小儿手术喉镜，带金属环、调整轮，长度34cm； |
| 4、喉镜胸撑和胸撑支架D：带调整轮，可内置光纤及棱镜偏光器配套使用，直径3cm，长度34cm； |
| 5、加长件：为超标病人扩展支杆张角用，弯曲型，长度8cm，与喉镜胸撑和喉镜配套使用； |
| 6、支撑台：用于喉镜胸撑，可高温高压消毒，包括旋转臂带可移动支撑圆盘、调节高度的支杆及固定销，可固定到带25\*10mm标准滑轨的手术台上； |
| 7、▲激光手术喉镜：与喉镜胸撑和胸撑支架配套使用，小号，用于解剖结构复杂的儿童患者，抗反射镀层处理适用于激光手术，内置排烟吸引管，近端外径23\*15，长度19cm； |
| 8、激光喉镜排烟吸引管：用于激光手术中排出烟雾，外径3mm，工作长度16cm，与手术喉镜和转接器配套使用； |
| 9、激光喉镜排烟吸引管：用于激光手术中排出烟雾，外径3mm，工作长度20cm，与手术喉镜和转接器配套使用； |
| 10、转接器：用于激光喉镜吸引管，可固定于手术喉镜近端，排烟吸引管在喉镜内可移动，不遮挡视野； |
| 11、灯夹，用于近端照明，配合手术喉镜使用； |
| **配置清单** | | |
| **1、喉镜胸撑和胸撑支架A 2套**  **2、喉镜胸撑和胸撑支架B 2套**  **3、喉镜胸撑和胸撑支架C 2套**  **4、喉镜胸撑和胸撑支架D 2套**  **5、加长件 2个**  **6、支撑台 4套**  **7、激光手术喉镜 2个**  **8、排烟吸引管 2个**  **9、排烟吸引管 2个**  **10、吸引管转接器 2个**  **11、灯夹 2个** | | |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |