# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **开口器及喉镜一批** | 1、开口器：标准型号，带可滑动齿钩，与压舌板配套使用； |
| 2、开口器：特殊型号，逆向开口，带2枚可滑动齿钩，与压舌板配套使用； |
| 3、▲开口器：包含压舌板（规格1,55×25mm、规格2,60×27mm、规格3,70×30mm），可调节面颊牵开器、螺纹套管接头及可移动齿钩； |
| 4、扁腺钳：工作长度11.5cm； |
| 5、长扁腺钳：工作长度19cm； |
| 6、上颚支撑片：用于无齿患者，与标准型号及特殊型号开口器配套使用； |
| 7、压舌片：中央带槽，规格1,30×70mm； |
| 8、压舌片：中央带槽，规格2,34×80mm； |
| 9、压舌片：中央带槽，规格3,39×84mm； |
| 10、压舌片：中央带槽，规格4,42×98mm； |
| 11、压舌片：中央带槽，规格5,47×105mm； |
| 12、压舌片：规格2,25×61mm； |
| 13、压舌片：规格3,28×74mm； |
| 14、压舌片：规格4,34×88mm； |
| 15、压舌片：规格5,37×100mm； |
| 16、小儿手术喉镜：适用于新生儿及婴幼儿，近端内径26mm×16mm，远端14mm×11mm，长度9.5cm； |
| 17、喉镜吸引管：长度6.5cm，与小儿手术喉镜配套使用； |
| 18、光纤导管：长度6.5cm，与小儿手术喉镜配套使用； |
| 19、牙齿保护器：硅胶，可高温高压消毒，也可嵌入金属牙齿保护器内配套使用； |
| 20、无创吸引管：球形头，外径2mm，工作长度18cm； |
| 21、无创吸引管：球形头，外径3mm，工作长度18cm； |
| 22、喉镜胸撑：带调整轮，包括支撑杆，可移动，带金属环，直径12cm，侧面带两个调节定位螺栓，长度34cm； |
| 23、▲婴幼儿手术喉镜：3号，婴幼儿用，末端扁平便于进入前联合或会厌，可同时使用内镜，可获取清晰全景图像，近端开口宽大便于双目镜检查，右侧开缝，可插入支气管镜及食道镜以及其他手术器械，左侧带注气通道可注入氧气、麻醉气体或用于喷射通气，与棱镜偏光器和喉镜胸撑配套使用，长度11cm； |
| 24、新生儿手术喉镜：2号，新生儿用，长度9cm； |
| 25、早产儿手术喉镜：1号，早产儿用，长度8cm； |
| 26、棱镜偏光器：可高温高压消毒，带光纤接口，与婴幼儿、新生儿、早产儿手术喉镜配套使用； |
| 27、手术喉镜配套胸撑：带调整轮，包括支撑杆，可移动，带金属环，直径12cm，侧面带两个调整定位螺栓，长度34cm，与婴幼儿、新生儿、早产儿手术喉镜配套使用； |
| **配置清单** | | |
| **1、开口器（标准型号） 6套**  **2、开口器（特殊型号） 6套**  **3、开口器（可调节型） 1套**  **4、扁腺钳 2把**  **5、长扁腺钳 2把**  **6、上颚支撑片 10个**  **7、压舌片，规格1 6个**  **8、压舌片，规格2 6个**  **9、压舌片，规格3 6个**  **10、压舌片，规格4 6个**  **11、压舌片，规格5 6个**  **12、开口器压舌片，规格2 6个**  **13、开口器压舌片，规格3 6个**  **14、开口器压舌片，规格4 6个**  **15、开口器压舌片，规格5 6个**  **16、喉镜 1套**  **17、喉镜吸引管 1个**  **18、光纤导管 1个**  **19、小儿牙齿保护器 10个**  **20、无创吸引管(2mm) 1个**  **21、无创吸引管(3mm) 1个**  **22、喉镜胸撑 1套**  **23、婴幼儿手术喉镜 1套**  **24、新生儿手术喉镜 1套**  **25、早产儿手术喉镜 1套**  **26、棱镜偏光器 1个**  **27、手术喉镜配套胸撑 1套** | | |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |