# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **手外空心钻** | 充电器电源电压：AC220V/50HZ |
| 转速：0-800 转分 |
| 额定扭矩≥1.9 牛·米 |
| 主机温升≤25℃ |
| 噪音：≤70db |
| 夹持范围：0.8-8mm |
| 钥匙夹头：无钥匙夹头，带自动锁死功能 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |