**二、后勤物资采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质要求 | 具体参数需求 | 最高单价限价 |
| 1 | 窗帘 | 按科室实际尺寸定制 | 100%聚酯纤维 | 1. 经向密度≥600   纬向密度≥490（根/10cm）   1. 环保性能标准：符合绿色产品评价(婴幼儿用品类）。 2. 具有污物去除、消臭性能及抗菌、抗病毒活性值≥1.01。 3. 消防阻燃达到洗涤50次以上。 4. 抗紫外线达到GB/T18830-2009检测标准（UPF＞40） | 135元/平米 |
| 2 | 隔帘 | 按科室实际尺寸定制 | 100%聚酯纤维 | 1. 环保性能标准：符合绿色产品(婴幼儿用品类）。 2. 具有污物去除、消臭性能及抗菌、抗病毒功效。 3. 水洗后扭曲率（方法B）≤2% 4. 顶破强力≥1550 N。 5. 水洗尺寸变化率-经纬向（长宽方向）±2%； 6. 透光率：≥70%； 7. 起球级数（方法A）：≥4级 | 115元/平米 |
| 3 | 轨道 | 按科室实际尺寸定制 | 铝合金 | 1. 壁厚≥1.5mm。 2. 韦氏硬度≥10HW。 3. 膜层耐溶剂性为3级或4级。 | 80元/米 |