**中药房粉碎机项目参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目背景**  |  |
| **货物清单**  |

| **设备名称**  | **数量** | **单位** | **总预算金额(元)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎机 | 1 | 套 | 48000 | 拒绝进口 |
|  |

 |
| **技术要求**  | **具体技术参数要求：**1.生产能力50-500〔kg/h〕 7.配置清单如下： 2.主轴转速≥4500〔r/min〕 粉碎仓 304不锈钢 1套 3.进料粒度 9-10 〔mm〕 进料口 304不锈钢 1套4.粉碎细度 20-120〔目〕 接料仓 304不锈钢 1套5.粉碎电机7-7.5〔kw〕 牙板 304不锈钢 6件6.除尘电机1-1.1〔kw〕 筛网 304不锈钢 6件  除尘箱 304不锈钢 1套  主电机 7-7.5 kw-2 1台  除尘电机 1-1.1 kw 1台  除尘风机号 W802-4 1台  皮带 B2515 3条轴承 6308zz 2件  |